****

Bänke BF

Leistungsbeschreibung der Bänke für Trockenräume

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Bänke BF.

Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden.

Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Typ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Typen und Maße

Typ BF1

Die Befestigung muss an der Wand erfolgen. Die Bank muss mit Stützfüßen vorne und mit einer verdeckten Hakenleiste versehen sein.

Typ BF1-A

muss zusätzlich mit einer Ablage ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Gesamthöhe: 1750 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Tiefe: 380 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Bankauflagen und Ablagen müssen aus je 2 Leimholzplatten bestehen. Wahlweise muss eine Rückenlehne aus einer Leimholzplatte lieferbar sein.

Typ BF2

Die Befestigung muss an Wand und Boden erfolgen. Die Bank muss mit Stützfüßen hinten und mit einer verdeckten Hakenleiste versehen sein.

muss zusätzlich mit einer Ablage ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Gesamthöhe: 1750 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Tiefe: 380 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Bankauflagen und Ablagen müssen aus je 2 Leimholzplatten bestehen. Wahlweise muss eine Rückenlehne aus einer Leimholzplatte lieferbar sein.

Typ BF3

Die Befestigung muss am Boden erfolgen. Die Bank muss mit Stützfüßen vorne und hinten, einer Querstrebe und verdeckter Hakenleiste versehen sein.

Typ BF3-A

muss zusätzlich mit einer Ablage ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Gesamthöhe: 1750 mm

Sitzhöhe: 430 mm

Tiefe: 400 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Bankauflagen und Ablagen müssen aus je 2 Leimholzplatten bestehen. Wahlweise muss eine Rückenlehne aus einer Leimholzplatte lieferbar sein.

Typ BF4

Die Befestigung muss am Boden erfolge. Die Bank muss doppelseitig sein und mit Stützfüße vorne und einer

verdeckten Hakenleiste ausgestattet sein.

Typ BF4-A

muss zusätzlich mit einer Ablage ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Gesamthöhe: 1750 mm

Sitzhöhe: 430 mm

Tiefe: 770 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Bankauflagen und Ablagen müssen aus je 2 Leimholzplatten bestehen. Wahlweise muss eine Rückenlehne aus einer Leimholzplatte lieferbar sein.

Typ BF5

Die Befestigung muss am Boden erfolgen.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Sitzhöhe:430 mm

Tiefe: 420 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Die Bankauflagenmüssen aus 3 Leimholzplatten bestehen.

Typ BF5-H

Die Befestigung muss an der Wand erfolgen. Die Bank muss hängend, ohne Stützfüße ausgeführt sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Tiefe: 360 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Die Bankauflagen müssen aus 2 Leimholzplatten bestehen.

Typ BF5-S

Die Befestigung muss an Wand und Boden erfolgen. Die Bank muss mit Stützfüßen vorne ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Sitzhöhe: 220 mm, 260 mm oder 430 mm

Tiefe: 360 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Die Bankauflagen müssen aus 2 Leimholzplatten bestehen.

Zubehör und Profile

Auflagen und Rückenlehnen

müssen aus 2-fach lackierten Kiefer-Leimholzplatten, 32 x 120 mm bestehen. Eine Länge von 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten muss lieferbar sein.

Rahmenprofile

müssen aus Stahl, beschichtet mit gehärtetem Polyesterharz, bestehen.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Senkrechte Profile und Stützfüße 30 x 30 cm, Querstreben und Ablagenprofile 35 x 20 cm, Bankauflagenprofile 35 x 15 cm.

Garderobenhakenprofil

muss aus pulverbeschichtetem Aluminium, 35 x 15 mm bestehen.

Eine Länge von 600 bis 3000 mm muss lieferbar sein.

Die Kanten müssen unfallgeschützt abgerundet sein.

Garderobenhaken

Hut- und Mantelhaken müssen aus 6 mm starken pulverbeschichtetem Stahl bestehen und als Sicherheitsausführung für Schulen und Kindergärten gefertigt sein.

Farben

folgende Farben müssen ohne Mehrpreis lieferbar sein:

Haken und Hakenprofile

Hakenprofil weiß RAL 9010, Haken in mindestens 11 Farben.

Profile

beschichtet in mindestens 11 Farben.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG · Metastraße 2 · 56579 Rengsdorf

Tel. 0 26 34 / 66-0 · Fax 0 26 34 / 66 450

E-mail: info@meta.de · Internet: [www.meta.de](http://www.meta.de)

10/19