****

Bänke GA

Leistungsbeschreibung der Bänke für Naßräume

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von Garderobenbänken Fabrikat meta Bänke GA.

Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden.

Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Typ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankhöhen

Typ: GA 01, GA 02, BA: ca. 427 mm

Typ: GA 07, GA 09: ca. 427 mm,

Gesamthöhe Gestell 1537 mm zzgl. Haken.

Auflagenbreiten

Typ: GA 01: 280 mm

Typ: GA 02, GA 07, GA 09,

hängende Bank: 380 mm

Konstruktion

Die Bankgestelle müssen aus Aluminium-Rundprofilen, ø 42 mm, und die Banktraversen aus Aluminium-Spezialprofilen hergestellt sein.

Als Bodenabschlüsse müssen Verstellgleitern ohne Bodenbefestigung als Standard dienen oder Montageplatten für

Bodenbefestigung gegen Mehrpreis.

Bei wandhängenden Bänken müssen Konsolen aus 13 mm HPL-Platten verwendet werden, deren Ecken formschön

abzurunden sind. Als Wandanschlüsse müssen kräftige Aluminiumhalter dienen, die fest in der Wand verankert sein müssen.

Auflagen

müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche bestehen, die ab

600 mm Länge auf 26 mm aufgedoppelt sein müssen. Die Beschichtung muss in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest sein.

# Garderobenhakenprofil

muss aus Aluminium, 60 x 24 mm, bestehen.

# Garderobenhaken

Hut- und Doppelmantelhaken müssen aus 10 mm starkem Stahl, pulverbeschichtet in schwarz, als Sicherheitsausführung für Schulen und Kindergärten, bestehen.

Schuhroste

müssen aus verzinkten Ablageprofilen mit schwarzen

Endkappen bestehen und gegen Mehrpreis lieferbar sein.

Farben

Folgende Farben müssen ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen:

Vollkunststoffplatten

mindestens 12 Farben

Untergestelle, Garderobenhakenprofil und Aluminiumhalter

müssen eloxiert oder pulverbeschichtet in mindestens

7 Standardfarben lieferbar sein.

Alle Kanten, Ecken und Haken müssen gemäß den Sicherheitsbestimmungen für Garderoben nach DIN 7917

und den Sicherheitsbestimmungen nach GUV-SR 2001

abgerundet sein.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG · Metastraße 2 · 56579 Rengsdorf

Tel. 0 26 34 / 66-0 · Fax 0 26 34 / 66 450

E-mail: info@meta.de · Internet: [www.meta.de](http://www.meta.de)

10/21