****

Design 13 GL

Leistungsbeschreibung der WC-Trennwände für Nassräume

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Design 13 GL. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen.

Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Typ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anlagenhöhen

2030 mm einschl. 150 mm Fußluft,

Durchgangshöhe 1985 mm

2170 mm einschl. 150 mm Fußluft,

Durchgangshöhe 2125 mm

Seitenteile Vorderfronten

müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche bestehen. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. Über die gesamte Vorderfront muss ein umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, mindestens 45 x 86 mm, verlaufen, um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten.

Wandanschlüsse sind mit gerundeten Aluminium-U-Profilen 22 x 30 mm auszuführen, um bauliche Unebenheiten

ausgleichen zu können.

Trennwände

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen, stumpf einschlagend und selbstschließend sein. Alle Kanten sind in einem Radius von 20 mm und sämtliche Ecken in einem Radius von 9 mm abzurunden.

Das Türanschlagprofil aus Aluminium-Rundprofil ø 45 mm, muss an der Schlossseite mit einer Gummidichtung versehen sein, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Türen

müssen aus Eurowhite-Glas mit einseitigem Siebdruck hergestellt sein. Sie müssen aus einem Verbundglas mit zwei 5 mm ESG Scheiben bestehen.

Folgende Breiten müssen möglich sein: 550/580/600/750 und 900 mm. Sie müssen stumpf einschlagend und selbstschließend sein. Die Bandseite muss mit einem Klemmschutzprofil versehen sein. Ein Türanschlag aus einem Aluminiumrundprofil, ø 45 mm, muss bündig in der Wandebene liegen.

Eine eingelegte Gummidichtung muss ein geräuscharmes Schließen der Tür gewährleisten.

Füße

aus Aluminiumrohr, 40 mm stark, mit Edelstahlrosetten aluminium eloxiert. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind in die senkrechten Rundprofile einzulassen.

Beschläge

je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder aluminium eloxiert, davon ein Federband. Die Feder muss mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung versehen sein. Aluminium Einhandverriegelung mit

Rot-Weiß-Anzeige.

Zubehör

Je WC-Kabine sind ein Kleiderhaken und ein Türpuffer aus Aluminium mitzuliefern und zu montieren.

Die Befestigung hat verdeckt zu erfolgen.

Profile

Aluminium eloxiert.

Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

Farben Glas

mindestens 9 Farben ohne Mehrpreis.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Sie müssen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront bestehen.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken müssen in einem Radius von 100 mm

abgerundet sein.

Ausführung in Glas: müssen aus zwei VSG-Platten mit

eingeklebter, matter Folie bestehen.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

Sie müssen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront bestehen.

Der Wandanschluss muss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln erfolgen. Die vordere obere Ecke muss in einem Radius von 100 mm die untere Ecke in einem Radius von 9 mm abgerundet sein.

Unten muss die Wand mit einem Stützfuß am Boden befestigt werden.

Umweltschutz

Es dürfen keine asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG · Metastraße 2 · 56579 Rengsdorf

Tel. 0 26 34 / 66-0 · Fax 0 26 34 / 66 450

E-mail: info@meta.de · Internet: [www.meta.de](http://www.meta.de)

01/21

Beispiel Leistungsverzeichnis

Pos. Beschreibung EP GP

01.001 WC-Herren / EG

2 Stück WC-Kabinenanlage bestehend aus:

1 x Vorderfront ca. 2100 mm lang

2 x Türen ca. 600 mm breit

1 x Trennwand ca. 1500 mm lang

Komplett mit Verriegelung und Zubehör wie Vorbeschrieb \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

01.002 1 Stück Schamwand 400 x 900 mm \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

02.001 WC-Damen / EG

2 Stück WC-Kabinenanlage bestehend aus:

1 x Vorderfront ca. 2100 mm lang

2 x Türen ca. 600 mm breit

1 x Trennwand ca. 1500 mm lang

1 x Seitenwand ca. 1500 mm lang

Komplett mit Verriegelung und Zubehör wie Vorbeschrieb \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

03.001 8 Stück Edelstahl-Drückergarnitur L- oder U-Form Fabrikat meta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

03.002 8 Stück Edelstahl-Rollenhalter Fabrikat meta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

03.003 8 Stück Edelstahl-Bürstengarnituren Fabrikat meta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Netto-Summe LV \_\_\_\_\_\_\_\_\_

zzgl. MwSt. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Brutto Summe \_\_\_\_\_\_\_\_\_