

**Design 30 FT-LFB**

**Leistungsbeschreibung der WC-Trennwände für Trockenräume**

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Design 30 FT-LFB.

Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das

GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Typ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anlagenhöhen

Die Frontteile müssen raumhoch (bis max. 2750 mm) in einem Stück gefertig sein.

Über den Türen muss eine flächenbündige Blende eingesetzt werden, die unsichtbar mit Nut und Feder befestigt sein muss, um eine flächenbündige Optik zu erzielen.

Vorderfronten

müssen aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte bestehen. Alle sichtbaren Kanten sind mit

Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. Wandanschlüsse sind mit

Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm auszuführen, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.

Wandanschlüsse mit Schattenfuge müssen gegen Mehrpreis möglich sein. Aussparungen nur mit U-Profil.

Türen

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen und stumpf einschlagend sein. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. Sämtliche Ecken und Kanten müssen abgerundet sein.

Eingefrästes Türanschlagprofil aus Aluminium 21 x 17,5 mm. Die Kabinenaußenseite muss dadurch flächenbündig sein. Eine eingelegte Gummidichtung muss ein geräuscharmes Schließen gewährleisten. Zur Abdeckung des Türspaltes

muss bandseitig ein Kunststoffkeder eingenutet sein.

Trennwände

müssen aus dem gleichen Material wie die Türen bestehen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. An bauseitiger Wand und Vorderfront muss die Trennwand mit einem U-Profil,

33 x 30 mm, befestigt sein.

Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder in 8 Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis lieferbar.

Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

Zubehör

Je WC-Kabine sind ein Nylon-Kleiderhaken und ein Türpuffer mitzuliefern und zu montieren.

Die Befestigung hat verdeckt zu erfolgen.

Profile und Schamwandhalter

Müssen eloxiert oder pulverbeschichtet in mindestens

7 Farben ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen.

Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

Farben Nylonteile

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern aus Aluminium.

Ausführung in 30 mm: müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen.

Ausführung in Glas: müssen aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie bestehen.

Wandanschluss mit 4 Schamwandhaltern aus Edelstahl.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront

bestehen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen.

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern aus Aluminium. Unten ist die Wand mit einem Stützfuß am Boden zu

befestigen.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG · Metastraße 2 · 56579 Rengsdorf

Tel. 0 26 34 / 66-0 · Fax 0 26 34 / 66 450

E-mail: info@meta.de · Internet: [www.meta.de](http://www.meta.de)

08/23

Beispiel Leistungsverzeichnis

Pos. Beschreibung EP GP

01.001 WC-Herren / EG

 2 Stück WC-Kabinenanlage bestehend aus:

 1 x Vorderfront ca. 2100 mm lang

 2 x Türen ca. 600 mm breit

 1 x Trennwand ca. 1500 mm lang

 Komplett mit Verriegelung und Zubehör wie Vorbeschrieb \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

01.002 1 Stück Schamwand 400 x 900 mm \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

02.001 WC-Damen / EG

2 Stück WC-Kabinenanlage bestehend aus:

1 x Vorderfront ca. 2100 mm lang

 2 x Türen ca. 600 mm breit

 1 x Trennwand ca. 1500 mm lang

 1 x Seitenwand ca. 1500 mm lang

 Komplett mit Verriegelung und Zubehör wie Vorbeschrieb \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

03.001 8 Stück Edelstahl-Drückergarnitur L- oder U-Form Fabrikat meta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

03.002 8 Stück Edelstahl-Rollenhalter Fabrikat meta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

03.003 8 Stück Edelstahl-Bürstengarnituren Fabrikat meta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Netto-Summe LV \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 zzgl. MwSt. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Brutto Summe \_\_\_\_\_\_\_\_\_